


**Manuál k instalaci**PR1/2- Vestavný oplach na konvičky




## Co budete potřebovat:




## 1/ Umístěte šablonu dodanou s oplachem na místo, kde bude oplach.







**2/ Podle šablony vyřízněte díru do pracovní desky.**





**3/ Umístěte montážní spony tak, jak je zobrazeno na obrázku.**





**4/ Naneste vrstvu těsnící hmoty na kraje oplachu.**

**5/ Umístěte oplach do pracovní desky.**



**6/ A upevněte spony k desce.**

**7/ Otřete přebývající těsnící hmotu.**

**8/ Připojte oplach na vodu a odpad.**

****

The Coffee Knock drawer Company  
A5 Airton Park, Airton Road, Tallaght, Dublin 24.  
D24 FN77  
Dublin   
Ireland.  
[WWW.Thecoffeeknockdrawercompany.com](http://WWW.Thecoffeeknockdrawercompany.com)  
Tel: 00353-1-4146892  
email: Info@thecoffeeknockdrawercompany.com